**Перед началом работы**

1. Включаем «Терминатора» в розетку
2. Если на красном правом индикаторе горит “OFF”, значит необходимо включить «Верхнюю подсветку» — нажать карандашом на крайнюю правую кнопку
3. Выдвигаем дверцу
4. Подключаем USB камеры (если требуется)
5. Подключаем USB штрихкод-сканера (если требуется)
6. На компьютере заходим в учетную запись SWIN (пароль – swin)
7. Запускаем программу MlabScanner
8. Работаем

**Когда закончили работу:**

1. Отключаем USB камеры
2. Отключаем USB штрихкод-сканера
3. Выключаем верхнюю подсветку
4. Выключаем «Терминатора» из розетки